#

## Sistema de Automatización de parqueos

Esta máquina ha sido diseñada para suplir los requerimientos tanto de pequeños estacionamientos como estacionamientos de alto tránsito vehicular, donde se requiere alto rendimiento.

Download now

### Dispensadora ESPARK

La dispensadora de código de barras ESPark es un dispositivo de control de ingreso para estacionamientos el cual emite tickets para control del tiempo de permanencia dentro del estacionamiento.

Download now

### Estación de pago ESPARK

El gabinete cuenta con la posibilidad de crecer y contar con dispensadores de billetes para cambio y otras aplicaciones que se desee dar al equipo.

Download now

### Validadora ESPARK

Ha sido diseñada para suplir los requerimientos tanto de pequeños estacionamientos como estacionamientos de alto tránsito vehicular, donde se requieren equipos de alto rendimiento.

Download now

### Sistema de cobro atendido

Ha sido diseñada para suplir los requerimientos tanto de pequeños estacionamientos como estacionamientos de alto tránsito vehicular, donde se requieren equipos de alto rendimiento.

## Dispensadora

La dispensadora de código de barras ESPark es un dispositivo de control de ingreso para estacionamientos el cual emite tickets para control del tiempo de permanencia dentro del estacionamiento.

### Carcasa

Para la dispensadora ESPark se utiliza una lámina galvanizada lisa calibre 1/16". La carcasa estándar está pintada con pintura tipo electroestática en polvo al horno en color blanco lo que reduce el riesgo de oxidación. Todos los componentes mecánicos internos están construidos en lámina galvanizada pintada de la misma forma que la carcasa. Dicha pintura electrostática protege los componentes internos de corrosión.

Toda la carcasa cuenta con una cerradura interna para prevenir el acceso a la parte superior de la dispensadora y otra cerradura externa para prevenir el acceso desde el exterior. La carcasa cuenta también con empaques y uniones selladas para evitar acceso de polvo, agentes y dispositivos que puedan dañar el interno de la dispensadora.

Como un beneficio adicional es posible personalizar la carcasa con el logo del establecimiento que adquiere el equipo, esta personalización se realiza calando el logo en la carcasa por medio de tecnología de corte con agua, este logo es posible iluminarlo desde dentro con tecnología led.

El front plate de la dispensadora está fabricado en lámina de acero inoxidable calibre 1/16" lo cual proporciona un toque de distinción al diseño.

### Dimensiones

Medidas en milimetros

### Frente

#### Pantalla LCD

El frente consta de una Pantalla LCD de 6" x 2.5" (4x20 caracteres), la cual tiene la capacidad de desplegar mensajes pre definidos del status del sistema (fecha y hora, indicaciones para los usuarios o estatus de la unidad). El display de alto contraste (Fondo azul, letras blancas) permite una fácil lectura y cuenta con la opción de luz de fondo y de graduar la intensidad de la luz.

#### Botón Touchless

Consta de un botón touch-less (sensor de movimiento), R/B, el tamaño de dicho botón es 1.5" x 1.75", el cual cambia de color al detectar una aproximación (Azul en estado normal y Rojo cuando hay interacción). Botón electromecánico con capacidad de más de 1,000,000 de ciclos.

### Teconología

La dispensadora ESPark posee un cabezal térmico que emite un código de barras que se imprime en formato interleaved 2of5 lo cual permite una lectura fiable a mayor distancia, el cual es impreso mediante un cabezal térmico de alta resolución (300 dpi), a una velocidad de 200 mm/seg. Guillotina de alta rentabilidad, la cual es capaz de realizas arriba de 2,000,000 de cortes sin inconvenientes.

El cabezal posee capacidad de comunicación Ethernet, USB ó RS232 hacia el controlador. Posee una memoria SD en donde se almacena la configuración y los gráficos que pueden ser impresos. La tecnología del cabezal diseñada para alto rendimiento cuenta con un procesador de 32 bits para correr los procesos.

## Estación de Pago

El gabinete cuenta con la posibilidad de crecer y contar con dispensadores de billetes para cambio y otras aplicaciones que se desee dar al equipo.

### Gabinete

Pantalla Touchscreen con sistema All IN One de Elo Touch modelo ELO-E445066 17B1. Este sistema cuenta con Lector Tarjetas de proximidad tecnología Mifare tipo DIP, sistema de impresión de ticket de ancho ajustable con memoria interna y externa marca CUSTOM (o Zebra si fuera el requerimiento), Aceptador de Billetes Marca JCM UBA 10 con capacidad de 6 denominaciones en ambas caras del billete, Aceptador de monedas marca MEI.

El gabinete cuenta con cortes con el logotipo a gusto del cliente e iluminado.

El equipo se encuentra fabricado en lámina gruesa lo cual nos garantiza una estabilidad adecuada.

El Kiosco cuenta con iluminación LED el cual tiene un consumo muy bajo de energía y ayuda a la poca generación de calor lo cual es indispensable para este tipo de aplicaciones que tienen funcionamiento 24/7.

El kiosco cuenta con pintura al horno para su adecuada durabilidad y tono de pintura a elección del cliente (AZUL o Verde) según muestra a proporcionar.

El sistema cuenta con doble chapas de seguridad para garantizar la seguridad del mismo.

### Beneficios

El gabinete está diseñado para evitar daños internos por derrames de líquidos contando con una puerta específica para evitar el ingreso de los mismos al interior (esto principalmente en el modelo cuadrado.

Cuenta con la unión de la mayoría de juntas con empaques para evitar con esto el ingreso de suciedad o puntos débiles para el mal uso o acto malintencionado.

Posee una base desmontable la cual permite hacer el anclaje del mismo de una a fácil y practica para evitar incomodidad así como también estético y funcional.

Juntas de lámina totalmente sellada, las cuales garantizan la seguridad del gabinete, el equipo cuenta cuan puerta desmontable y cuanta también con amortiguador para evitar daños por maltrato en las puertas.

El sistema esta internamente protegido por un UPS marca EATON el cual esta a una regleta con tomacorrientes polarizados lo que ayuda a la adecuada conexión de componentes, así mismo cuenta con ordenamiento de cables internos por medio de componentes especiales de kioscos.

### Beneficios

El gabinete cuenta con iluminación frontal.

El gabinete cuenta con espacio (ya diseñado en metalmecánica) para contener una cámara que podrá estar conectada y grabar para eventos y tener audio de doble vía.

El gabinete cuenta con la posibilidad de crecer y contar con dispensadores de billetes para cambio y otras aplicaciones que se desee dar al equipo.

El gabinete cuenta con posibilidad de crecer en aplicaciones especiales con desarrollo local lo que garantiza tiempos de entrega y facilidad de integración con cosas elementales como alarmas de puertas, anclajes, fallas de componentes etc., Monitoreo de sistema vía RED Ethernet.

Gabinetes de fabricación local, así mismo Electronics Shop puede brindar servicio de instalación de Kioscos y soporte 24/7 contando con 3 Ingeniero para soporte y técnicos de campo para tiempos de respuesta de primera calidad y equipos de soporte para reemplazos de ser necesario.

2 año de Garantía en equipos como All in One y Lector de tarjeta.

## Validadora

Ha sido diseñada para suplir los requerimientos tanto de pequeños estacionamientos como estacionamientos de alto tránsito vehicular, donde se requieren equipos de alto rendimiento.

### Carcasa

Para la validadora ESPark ES-VLBC se utiliza una lámina galvanizada lisa calibre 1/16". La carcasa estándar está tratada con pintura tipo electroestática en polvo al horno en color blanco o Gris lo que reduce el riesgo de oxidación y garantiza una prolongada vida en buen estado. Todos los componentes mecánicos internos están construidos en lámina galvanizada pintada de la misma forma que la carcasa. Dicha pintura electrostática protege los componentes internos de corrosión.

El front plate de la validadora está fabricado en lámina de acero inoxidable calibre 1/16" lo cual proporciona un toque de distinción al diseño en mismo para su fácil limpieza está curado con pintura electroestática transparente lo que garantiza duración y calidad.

Toda la carcasa cuenta con una cerradura interna para prevenir el acceso a la parte superior de la validadora y otra cerradura externa para prevenir el acceso desde el exterior. La carcasa cuenta también con empaques y uniones selladas para evitar acceso de polvo, agentes y dispositivos que puedan dañar el interno de la validadora.

Como un beneficio adicional es posible personalizar la carcasa con el logo del establecimiento que adquiere el equipo, este logo es posible iluminarlo desde dentro con tecnología led.

### Frente

El frente consta de una Pantalla LCD de 6" x 2.5" (4x20 caracteres), la cual tiene la capacidad de desplegar mensajes pre definidos del status del sistema (fecha y hora, indicaciones para los usuarios o estatus de la unidad). El display de alto contraste (Fondo azul, letras blancas) permite una fácil lectura y cuenta con la opción de luz de fondo y de graduar la intensidad de la luz.

### Teconología

La validadora ESPark ES-VLBC posee un validador de ticket de código de barras motorizado, capaz de decodificar el código de barras emitido por la dispensadora ESPark ES-ETBC.

El validador de ticket tiene 2 presentaciones, uno que funciona únicamente para leer el código de barras y si es aceptado lo captura o si es rechazado lo expulsa, mientras que hay una segunda presentación la cual contiene una pequeña impresora térmica capaz de escribir cierta información al ticket cuando es aceptado.

El cabezal posee capacidad de comunicación RS232 o RS485 hacia el controlador. Posee un escáner de código de barras de alto rendimiento y poco consumo de energía, el cual se puede configurar para leer diferentes formatos de códigos de barras. La tecnología del validador diseñado para alto rendimiento por la calidad de sus componentes internos (motores a pasos, sensores optoacoplados y procesador).

## Sistema de
cobro atendido

Ha sido diseñada para suplir los requerimientos tanto de pequeños estacionamientos como estacionamientos de alto tránsito vehicular, donde se requieren equipos de alto rendimiento.

### Cobros

- Modos de cobro:

- Por Hora o fracciones de tiempo.
- Cobro Único.
- Cobro en entrada.

- Capacidad de realizar múltiples Descuentos Por Empresa.

- Cantidad a cobrar a una empresa.
- Sin cobro al cliente.
- Por tiempo
- Por Dinero
- Por Porcentaje.
- Minutos de excepción (uso con MK500).

- Cobros Especiales.

- Si se puede cambiar la cantidad.
- Si abre la barrera al realizarse el cobro.

- Tarifas Especiales.
- MultiTarifas.
- Manejos de tiempo configurables
- Tiempo de gracia en la entrada.
- Tiempo para salir.
- Tiempo de gracia por cada fracción de tiempo.
- Motivos de Aperturas manuales para entrada y salida.
- Múltiples Tipos de Pago.
- Integración de cámaras de vigilancia con conexión IP's.
- Integración con sistemas de acceso que utilizan controlador RBH Integra32.
- Opción de poder hacer Backups completos de la base de datos.
- Descuentos por medio de equipos móviles como Motorola MK500.
- Exportación Manual o Automática, con opción a ejecutar un archivo adicional (FTP).

### Estaciones de Cobro

- Usa caja registradora.
- Compatible con Impresoras Térmicas Epson o StarMicronics.
- Compatible con Impresoras matriciales Epson 950.
- Validación de Ticket (solo impresoras matriciales).
- Panel de conteo de vehículos.
- Uso de barreras de Entrada o salida.
- Manejo de Ocupación, manual o Automática (emisión por dispensadora)
- Sistemas touch

- Anulación de Facturas.
- Reimpresión de facturas.
- Al cobrar tarjetas de proximidad:

- Una factura consolidada.
- Una factura detallada.
- Facturas independientes.

- Sesión Única para el usuario.
- Hora unificada con el servidor, dispensadoras, validadoras.
- Configuración de teclas rápidas para el usuario.

### Reportes

El sistema de cobro atendido ESPARK, le brinda una gran cantidad de reportes, con los que podrá analizar sus resultados.

### Ocupación

- Detallado
- Resumido
- Gráfica Lineal o Barras

- Por hora
- Por día
- por mes
- Por evento

### Ventas

### Facturas

### Cierres de Caja

### Descuentos

### Eventos

### MultiTarifas

### Tickets

### Aperturas Manuales

### Además...

- Validar Numero Identificación Tributaria
- Copias de Facturas o comprobante.
- Copias de Tickets Manuales.
- Mensajes de Impresión tanto en encabezado como en pie de ticket de ingreso, factura o comprobante.
- Graficas de Monitoreo en tiempo real personalizables.

## Tabla comparativa

ASPECTOS: POSITIVOS NEGATIVOS

ESPARK | Federal | Magnetic | BFT
--- | --- | --- | ---
Iluminación al rededor del botón para dispensado del ticket. | Iluminacion completa del boton | iluminacion al rededor del boton para dispensado del ticket | iluminacion al rededor del boton para dispensado del ticket
Boton accionado por sensor de movimiento, no requiere presion por parte del usuario. | Boton debe ser presionado completamente por el usuario | Boton debe ser presionado completamente por el usuario | Boton requiere unicamente contacto sin presion por parte del usuario
Sensor de dispensado para uso pesado más de 1,000,000 de ciclos. | Boton mecanico para uso intensivo | Boton mecanico para uso medio | Boton piezoelectrico para uso intensivo
Apertura lateral para facil inspección de los equipos. | Apertura lateral para facil inspección de los equipos | Apertura lateral para facil inspección de los equipos | Apertura lateral para facil inspección de los equipos
Sección de cabezal de impresíon con gabinete independiente para comoda inspección | Sección de cabezal de impresíon con gabinete independiente para comoda inspección | Sección de cabezal de impresíon con gabinete independiente para comoda inspección | No Aplica
Gabinete de lamina galvanizada con pintura al horno para evitar la corrosion | Gabinete de lamina galvanizada y pintura electrostatica | Gabinete de lamina galvanizada y pintura electrostatica | Cuerpo en chapa de acero con tratamientoprotector por cataforesis y pintura de poliester
Impresora termica de alta resolución para uso pesado | Impresora termica de alta resolucion para tranisto pesado | Impresora termica de alta resolucion para tranisto pesado | Impresora termica de alta resolución para uso medio
Posibilidad de impresión de imágenes en el ticket (Publicidad del responsable del estacionamiento) | Ticket no configurable | Posibilidad de impresión de imágenes en el ticket (Publicidad del responsable del estacionamiento) | Capacidad de configurar imagen, más presenta daños al intentar configurar el ticket
Detecto de loop independiente (Aisla corrientes inducidas por las bobinas) | Detecto de loop independiente (Aisla corrientes inducidas por las bobinas) | Detecto de loop independiente (Aisla corrientes inducidas por las bobinas) | Detector de loop incorporado
Sensor optico para indicar que el papel esta a punto de terminarse | Sensor optico para indicar que el papel esta a punto de terminarse | Sensor optico para indicar que el papel esta a punto de terminarse | Sensor optico para indicar que el papel esta a punto de terminarse
Alimentación 110V / 220V | Alimentación 110V / 220V | Alimentacion 110V | Alimentacion 220V
Juego de dos llaves unicas para cada dispensadora | Cajon con llave ( llave generica para todas las dispensadoras de la marca) | Cajon con llave ( llave generica para todas las dispensadoras de la marca) | Cajon con llave ( llave generica para todas las dispensadoras de la marca)
Caon a prueba de agua que permite su funcionamiento en exteriores | Caon a prueba de agua que permite su funcionamiento en exteriores | Caon a prueba de agua que permite su funcionamiento en exteriores | No ideal para uso exterior, requiere un techado pues el agua ingresa y tambien crea condensacion
Capacidad de 5000 tickets | Capacidad de 2,500 tickets | Capacidad de 5000 tickets | Capacidad de 2,500 tickets
Utiliza ticket termico pre cortado que reduce desgaste del cabezal y guillotina | Utiliza rollo de papel termico | Utiliza ticket termico pre cortado que reduce desgaste del cabezal y guillotina | Utiliza rollo de papel termico
Display LCD a prueba de agua con fecha y hora y mensajes configurables | Display a prueba de agua con indicacion de fecha y hora | LCD display con fecha y hora y mensajes de avisos pre definidos | LCD display con fecha y hora y mensajes de avisos pre definidos
Tarjeta controladora modular basada en micro controladores con flexibilidad de programacion u configuracion de todos los imputs y outputs que sean requeridos | Tarjeta controladora con base 68332 con inputs y outputs suficientes para operacion | Tarjeta controladora de arquitectura centralizada con inputs y putputs predefinidos limitados | Tarjeta controladora de arquitectura centralizada con inputs y putputs predefinidos limitados
Capacidad de programación en sitio por interfas propietaria de microcontroladores (Bajo nivel) | Capacidad de programacion en sitio por medio de inteface Jtag | No configurable en sitio | No configurable en sitio
Comunicacion RS485 ó RS232 para comunicación con servidor (Protocolo propietario) | Puerto RS422 para comunicacion con sistema propio de la marca | Puerto de comunicación 485 | No se comunica con sistema de terceros
Capacidad de funcionamiento stand alone | Capacidad de funcionamiento stand alone | Capacidad de funcionamiento stand alone | Capacidad de funcionamiento stand alone
Protocolo basado en RS485 con confirmacion de recepcion (Funcionamiento on line: toda la informacion cae al servidor y no a la tarjeta) | Información transmitida y almacenada (Puede llenar la memoria) | Protocolo basado en RS485 con confirmacion de recepcion (Funcionamiento on line: toda la informacion cae al servidor y no a la tarjeta | No almacena información
Opción on line permanente | On line Opcional (Costo independiente) | On line Opcional (Costo independiente) | No cuenta con opción on line
Funcionamiento ciclico | Funcionamiento no ciclico | Funcionamiento no ciclico | Funcionamiento no ciclico

## Contáctenos

¿Posee dudas o comentarios? o le gustaría conocer más sobre nuestra solución en automatización de parqueos, no dude en contactarnos. Pronto resolveremos sus inquietudes.

- Guatemala
- Honduras
- EE.UU.

- PBX: (502) 2427 8000
- FAX: (502) 2427 8080
- 1a. Ave. 1-57, Zona 3
  Don Justo, Fraijanes
  Edificio Electronics Shop
  Km. 16.5 Carretera a El Salvador

- Nombre
- Teléfono
- E-Mail
- Asunto
- Comentario

- PBX: (504) 545 7193
- FAX: (504) 545 7194
- Edificio Electronics Shop
  Colonia Sitratelh
  San Pedro Sula, Honduras

- Nombre
- Teléfono
- E-Mail
- Asunto
- Comentario

- PBX: +1 (786) 363 9006
- FAX: +1 (786) 363 9006
- Waterford Business Park
  5201 Blue Lagoon Drive
  Suite 960
  Miami, FL, 33126

- Nombre
- Teléfono
- E-Mail
- Asunto
- Comentario

## Galería